[image: ]   [image: ]   [image: ]   
Programma van Eisen – Kasconstructie MEC
MEC · Maritime Experience & Innovation Center · open-innovatieversneller
Concept v0.2 · 6 oktober 2026 · P. Boersma
1. Aanleiding en doel
Het MEC (Maritime Experience & Innovation Center) krijgt op de 2e verdieping van de Duurzaamheidsfabriek (DZHF) een glazen kas van ± 8 × 6 m met een MEC-voorplein van ± 3,4 × 8 m. Dit PvE is de basis voor een offerteronde bij 3–4 leveranciers.
Doel: een zichtbare etalage en open-innovatieversneller voor de maritieme sector, met een afsluitbare werk- en leeromgeving die bij events en werksessies opengaat naar de hal.
2. Uitgangspunten en locatie
	Onderwerp
	Uitgangspunt

	Locatie
	DZHF, 2e verdieping (verdiepingsvloer met vide), westzijde naast de glasgevel, bij de wenteltrap

	Afmeting kas
	± 8 × 6 m (48 m²) netto

	Voorplein
	± 3,4 × 8 m (± 27 m²) aan de DZHF-zijde; inrichting, geen bouwdeel

	Hoogte
	Vrije hoogte hal ≥ 7 m; hoogste punt kas ± 3,9–4,5 m

	Dakvorm
	Voorkeur lessenaarsdak met de hoge, dichte zijde bij de achterwand (videowall); zadeldak als variant

	Vloer
	Bestaande verdiepingsvloer; draagvermogen en verankering laten toetsen

	Gebruiksduur
	Min. 10 jaar; demontabel en herplaatsbaar

	Materiaal
	Hout, staal of aluminium; leverancier mag varianten aanbieden

	Eigenaar
	Coöp Leerpark (asset), DZHF exploitatievoerder (voorlopig)



3. Functionele eisen
Gebruik
Werk- en demonstratieruimte met een videowall van 3 × 2 schermen 65" 4K, een hoefijzer-tafel (8 plaatsen) en een extra tafel (ovaal of twee ronde)
Sessies tot ± 20 personen in de kas; met open schuifwand kas + voorplein ± 75 m², tot ± 30 personen (events, opleiding, werksessies)
Drie standen: sessie (dicht) · open MEC-uur (deur open) · event (schuifwand open)
Uitstraling
Transparant: zicht vanuit de hal en vanaf de straat op het MEC
Herkenbaar als kas of paviljoen, passend bij het maritieme en duurzame karakter
's Avonds duurzaam verlicht (LED, op daglicht en tijd geschakeld)
Ruimte voor MEC-belettering en een etalagescherm met reserveringssysteem
Comfort
Akoestisch rustig ten opzichte van de werkplaatsen; geluidwerend glas waar mogelijk
Geen hinderlijke reflectie op de videowall: dichte achterwand, daglicht valt schuin in
Ventilatie tegen oververhitting (zon via de gevel en apparatuur ± 1–1,5 kW)
Toegang en veiligheid
Oostgevel: glazen schuifwand plus een deur (vrije doorgang min. 0,9 m), drempelvrij
Servicedeur 0,8 m in de achterwand bij de wenteltrap, afsluitbaar, draait naar binnen
Afsluitbaar en voorbereid op toegangscontrole en reservering
4. Technische eisen
	Onderdeel
	Eis

	Constructie
	Vrijstaand en zelfdragend; constructieve berekening door leverancier; beperkte vloerverankering

	Demontabel
	Volledig demontabel en herplaatsbaar; onderdelen passen in de goederenlift of het trappenhuis van de DZHF

	Achterwand (noord)
	Dicht (hout of paneel); neemt de bovenzijde van de videowall op; servicedeur 0,8 m

	Glas
	Veiligheidsglas (gehard of gelaagd) conform NEN 3569; bij voorkeur geluidwerend

	Schuifwand oostzijde
	3 glaspanelen van ± 1,4 m aan een hangrail, telescopisch over het vaste deel aan de noordkant; 4,2 m vrij open, zonder dorpel; bovenregel berekend op ± 80 kg per paneel

	Dak
	Lessenaarsdak (glas of deels dicht) met ventilatie, of open/lamellendak; sprinklerdekking gegarandeerd

	Brandveiligheid
	Bbl en eisen gebouwbeheer en brandweer; sprinklers niet afschermen of eigen sprinklerkoppen; ≥ 2 m vrije looproute langs de vide; uitstap wenteltrap vrij

	Elektra en data
	Aparte groepen voor videowall en techniek; aansluitpunten bij hoefijzer, challenge-wand en etalagescherm; data bekabeld

	Techniekruimte
	± 3 m² achter de videowall met rack; ventilatie of afzuiging (± 0,5 kW)

	Verlichting
	LED, dimbaar, op daglicht en tijd geschakeld

	Duurzaamheid
	Circulair en losmaakbaar ontwerp, materiaalpaspoort; hergebruikte onderdelen toegestaan



5. Raakvlakken met andere onderdelen
Deze onderdelen vallen buiten de levering van de kas, maar de kas moet erop aansluiten:
Videowall 3 × 2 × 65" (PvE videowall v0.3): bevestiging bovenzijde aan de kasconstructie, bekabeling, warmteafvoer
Inrichting: hoefijzer-tafel, ovale of ronde tafels, verrijdbare challenge-wand met projector, statafels en flexplekken
Etalagescherm met reserveringssysteem, data-banner aan de vide en maritieme loper
Schetsontwerpen: situatie 2e verdieping v0.12, indeling kas v0.10, videowall v0.3
6. Levering, montage en planning
Leverancier verzorgt ontwerp, tekeningen, berekening, levering en montage (turnkey); bouwpakket alleen als variant
Montage in een gebouw dat in gebruik is: beperkte overlast, afstemming met de DZHF over tijden en logistiek
Oplevering schoon, met revisietekeningen, onderhoudsinstructie en garantiebewijs
Garantie: min. 10 jaar op de constructie, min. 5 jaar op glas, schuifwand en hang- en sluitwerk
Planning: opdracht Q4 2026, levertijd bij voorkeur max. 8 weken, montage Q1 2027, opening MEC Q1/Q2 2027
7. Gevraagd in de offerte
Tekening met afmetingen, dakvorm en materiaalkeuze
Prijs per dakvariant (lessenaarsdak glas · lessenaarsdak met lamellen of open), excl. btw
Uitsplitsing: constructie, glas, schuifwand, achterwand met servicedeur, montage, transport, berekening, opties
Levertijd en montageduur
Garantievoorwaarden en onderhoudsadvies
Referenties van vergelijkbare (binnen)projecten
Geldigheid van de offerte (min. 3 maanden)
8. Open punten
Brandveiligheid en sprinklers afstemmen met gebouwbeheer DZHF en brandweer
Vloerbelasting van de verdiepingsvloer en verankering laten toetsen
Dakvorm definitief kiezen
Liftmaten en transport van de glaspanelen nagaan
Budget vaststellen
Eigenaarschap en verzekering bevestigen (Coöp Leerpark / DZHF)
Materiaalkeuze (hout, staal, aluminium) of varianten open laten
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