MEC · Maritime Experience & Innovation Center
Programma van Eisen – Videowall
Houten, licht gebogen constructie · hoort bij schetsontwerp v0.3 (bijlage) · 6 oktober 2026 · concept
1. Doel en scope
Een vrijstaande, licht gebogen houten wand met 6 tv's van 65 inch (2 rijen × 3), als middelpunt van de experience-zone in de MEC-kas (DZHF, 2e verdieping), tegen de korte noordwand van de kas. De wand wordt gebruikt voor presentaties, live AIS- en energiedata, simulatiebeelden en inspiratiesessies.
1. Binnen scope: houten draagconstructie, bank/onderkast met techniekvak, schermen, beugels, aansturing, bekabeling, montage en inregelen.
1. Buiten scope: de kas zelf, de LED-panelen en posters rondom de kas, en de inhoud (content) op de wand.
1. Tekening: schetsontwerp v0.3, 2 × 3 schermen, licht gebogen (zie bijlage).
2. Functionele eisen
1. De wand toont één groot beeld over alle schermen (8:3), een presentatie in 16:9 op 2 × 2 schermen met live data in de derde kolom, drie kolommen (bijvoorbeeld AIS, energiedata, simulator) of zes losse vakken.
1. Een presentator schakelt met één druk op een knop tussen vaste lay-outs, via een tablet of Stream Deck.
1. Een laptop van een gast is binnen 1 minuut aan te sluiten (HDMI/USB-C op de bank).
1. Het hele beeld is goed leesbaar vanaf 2,5 tot 5 m afstand, vanaf de hoefijzer-tafel.
1. Alle schermen gaan centraal aan en uit, zonder losse afstandsbedieningen.
1. De bank biedt zitruimte voor 4 à 5 personen en bergruimte voor de techniek.
1. Elk scherm is afzonderlijk te vervangen zonder de wand te demonteren.
1. Na 5 jaar is de wand te demonteren en elders opnieuw op te bouwen (tijdelijk bouwwerk).
3. Technische eisen
	Onderdeel
	Eis

	Schermen
	6 × 4K-tv 65" (±1449 × 832 mm), 2 rijen × 3, één model en één productiebatch, smalle rand, bij voorkeur mat scherm

	Beeldvlak
	Ware lengte ±4367 × 1674 mm (verhouding 8:3; 2 × 2 schermen = 16:9), onderkant beeld +800 mm boven vloer

	Vorm
	Licht gebogen in 3 facetten (middelste recht), knik ±10,5° per naad, straal ±8 m, uiteinden ±27 cm naar voren

	Buitenmaat
	Koorde ±4,42 m, hoogte 2,6 m, diepte ±1,35 m incl. bank en schoren; ±0,6 m vrij achter de wand voor onderhoud

	Draagconstructie
	4 staanders vuren 70×145 op de knik- en eindpunten, dwarsregels 45×95 per facet, voetbalken + schoren

	Achterplaat
	Multiplex 18 mm per facet, brandvertragend behandeld

	Bank / onderkast
	Hoogte 600 mm, zitdiepte ±450 mm; front gefacetteerd of buigmultiplex (keuze)

	Beugels
	Uittrekbare videowall-beugels (VESA), fijnafstelling in x, y en z

	Aansturing
	Pc met 6 × 4K-uitgangen (bijv. 2 videokaarten à 3–4 uitgangen) + videowall-software met opgeslagen lay-outs

	Bediening
	Tablet of Stream Deck met vaste lay-outs; centraal aan/uit via netwerk of HDMI-CEC

	Aansluitingen
	Gastaansluiting HDMI/USB-C op de bank; netwerk bekabeld (geen wifi voor beeld)

	Techniekvak
	In de onderkast, afsluitbaar, bereikbaar via luik aan de achterzijde, geventileerd

	Bekabeling
	Weggewerkt achter de achterplaat; aparte groep(en) stroom, overspanningsbeveiliging

	Afwerking
	Houten lijst rond beeldvlak, afdeklat bovenzijde, strook met MEC-naam onder de schermen


4. Veiligheid, klimaat en randvoorwaarden
1. Stabiliteit: de wand kan niet kantelen, ook niet als iemand ertegenaan leunt; voetbalken verankerd in de vloer.
1. Vloerbelasting: totaal gewicht ±340 kg (tv's ±150 kg, hout ±190 kg); draagvermogen van de 2e verdieping laten toetsen door een constructeur.
1. Brandveiligheid: plaatmateriaal brandvertragend; brandklasse afstemmen met gebouwbeheer DZHF; geen afscherming van sprinklers of rookmelders (afstemmen op de dakvorm van de kas: open dak of eigen sprinklerkoppen).
1. Warmte: ±100 mm luchtspouw achter de schermen, ventilatiesleuven boven en onder; warmteafgifte ±1 kW, afvoer via het kasdak (open dak of ventilatie).
1. Elektra: installatie volgens NEN 1010, keuring (NEN 3140) na oplevering.
1. Transport: onderdelen passen in de goederenlift of het trappenhuis van de DZHF; wand wordt ter plaatse gemonteerd.
1. Garantie: consumenten-tv's hebben bij zakelijk gebruik vaak geen garantie; 1 reservetoestel voorzien.
5. Budget, planning en open punten
Indicatief budget videowall: €8.000–12.000 (tv's, beugels, pc, bediening, houtconstructie, montage), binnen het totaalbudget van ±€60.000 voor de kas. Oplevering gelijk met de kas, vóór opening MEC (Q1/Q2 2027).
1. Offertes opvragen voor tv's + beugels + aansturing, en voor de houtconstructie
1. Proefopstelling met 2 tv's: haalt de beugel de knik van ±10,5° zonder dat de schermen raken?
1. Vloerbelasting laten toetsen
1. Brandklasse hout afstemmen met gebouwbeheer DZHF
1. Keuze bankfront: gefacetteerd of buigmultiplex
1. Plek in de kas (korte noordwand) bevestigen en afmetingen goederenlift controleren
1. Tafel voor de wand (hoefijzer): monitoren laag of verzonken, bovenkant ≤ 1,10 m, zodat de onderste rij tv's zichtbaar blijft
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. 6x 4K-tv 65" (ca. 1449 x 832 mm), 2 rijen x 3, naad +10 mm
. Beeldvlak +4367 x 1674 mm (8:3) - onderkant beeld +800

multiplex 18

- . Licht gebogen: 3 facetten, middelste recht, knik +10,5°

— straal # 8 m, uiteinden +27 cm naar voren
staander 70x145 . Koordebreedte +4,42 m incl. lijst - hoogte 2,6 m

.4 staanders vuren 70x145 op knik- en eindpunten

. Achterplaat multiplex 18 mm per facet, brandvertragend

. Uittrekbare videowall-beugels, fijnafstelling x /y / z
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. Bank h 600, front in 3 facetten - +4-5 zitplaatsen
10. 100 mm luchtspouw, sleuven boven/onder - +1 kW warmte
11. Techniekvak: pc met 6x 4K-uitgang, switch, voeding
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13. Gewicht +150 kg tv's + +190 kg hout — vloer laten toetsen
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« Videowall bij de achterwand (noord),

20° gedraaid naar schuifwand en voorplein.

bank / onderkast « Korte schoren (+0,35 m), boven vast aan de kas;
schermen van voren onderhouden.

« Techniekruimte +3 m? achter de wand met rack,

bereikbaar via servicedeur bij de wenteltrap.
* Hoefijzer 1,9 m van het scherm, 8 plaatsen,
3 lage monitoren aan de binnenrand.

 Ovale tafel 2,0 x 1,0 m in de zuidzone.

« Indeling volgens blad v0.10 (variant A).
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LAY-OUTS één druk op de knop Videowall 2 x 3 — houten constructie, gebogen

MEC-voorplein MEC - Maritime Experience & Innovation Center - open-innovatieversneller

M presentatie Schetsontwerp v0.3 Datum 06-10-2026
M as Maten in mm - schaal indicatief Blad1/1
M energiedata

Locatie: kas MEC, DZHF 2e verd. Status: concept

Eén groot beeld (8:3) Presentatie 16:9 + data Drie kolommen Zes vakken [ ittt
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